厦门金龙联合汽车工业有限公司招标项目

招 标 文 件

项目名称：大巴污水站污泥压滤系统提升改造项目

项目编号：FSCZB202406040002

招标方：厦门金龙联合汽车工业有限公司

联系人：招标中心

电 话：0592-6370049

日 期：2024 年6月 4日

目录

[招标公告 2](#_Toc21879)

[投标须知 3](#_Toc32407)

[附件格式 1](#_Toc20992)0

[附件一 投标函 1](#_Toc26331)0

[附件二 法定代表人授权委托书 1](#_Toc18612)1

[附件三 投标供应商情况表 1](#_Toc6366)2

[附件四 报价一览表 1](#_Toc624)3

[附件五 投标报价明细表 1](#_Toc17911)4

[附件六 质量、售后、交期保证承诺书 1](#_Toc3930)6

[附件七 廉洁承诺书 1](#_Toc31033)7

[附件八 投标资格声明函 1](#_Toc9139)8

[附件九 技术文件 1](#_Toc32116)9

[附件十 现场踏勘报告 2](#_Toc28757)0

[附件十一 投标文件投递参考范例 2](#_Toc28757)1

# 

# 招标公告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **主题** | **说明** |
| 1 | 招标人 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 2 | 招标执行单位 | 招标中心 |
| 3 | 招标项目 | 大巴污水站污泥压滤系统提升改造项目 |
| 4 | 招标项目编号 | FSCZB202406040002 |
| 5 | 招标文件售价 | ￥0 |
| 6 | 招标文件领取 | 投标人根据招标公告联系招标项目负责人获取 |
| 7 | 投标文件  接收信息 | **投标文件接收截止时间：**2024年6月19日 （周 三 ）  **投标文件接收地址：**厦门市集美区金龙路9号厦门金龙联合汽车工业有限公司招标中心 邮编：361023 联络人：蔡志雄 电话： 0592-6370049  **注意事项：**  （1）投标人应于投标截止时间前通过邮寄方式递交投标交件，邮寄方式指快件上的信息能证明是第三方快递公司的有效方式。非邮寄方式或逾期送达的投标文件视为无效投标文件。  （2）投标人应在快递封面注明函件内容，包括：招标项目名称、编号及投标人的名称、地址、联系人、联系电话，函件内容应张贴在快递包装的最外层，并用透明胶带覆盖，见附件十一投标文件投递参考范例。  （3）投标人应在投标文件截止接收时间前，将“快递单号+项目名称+（投标保证金相关凭证扫描件）”发送至邮箱jlzbzx@mail.king-long.com.cn。  **以上注意事项中任意一项没有完成，导致对应投标文件没有参与开标或被视为无效投标，后果由投标人自行承担。** |
| 8 | 开标、评标 | **开标、评标时间：**2024年6月20日 （周 四 ）  **开标、评标地点：**厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 9 | 招标项目联系人及联系方式 | **联系人姓名：陈先生** 电话：15060712325  **联系地址：**福建省厦门市集美区金龙路9号 |
| 10 | 投标供应商应具备的基本条件 | **本次招标不接受联合体投标**  **投标供应商应具备以下基本条件：**  (一)具有独立承担民事责任的能力；  (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  (五)参加投标前三年内,在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。 |
| 11 | 投标保证金 | 投标人公司需在截标日之前将投标保证金人民币0.5万，以如下方式支付：  电汇方式：转账到招标方以下账户，转账时请注明“公司名称+项目名称+保证金+金额”字样；并将银行回单“一式三份”与投标文件一并送达；银行回单须字迹和盖章清晰易于辨识。  投标保证金缴纳：  1.指定银行：中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行  2.户 名：厦门金龙联合汽车工业有限公司  3.账 号：4100 0229 0902 4208 259  4.到账时间：招标截标日前。  **无投标保证金相关凭证的投标文件将被视为无效投标，请投标人务必在投标文件截止接收时间前发送保证金凭证扫描件至jlzbzx@mail.king-long.com.cn。** |

# 投标须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **主题** | **说明** |
| 1 | **招标人** | **厦门金龙联合汽车工业有限公司** |
| 2 | **招标执行单位** | **招标中心** |
| 3 | **招标项目** | **大巴污水站污泥压滤系统提升改造项目** |
| 4 | **招标内容** | **一、项目背景**  本公司大巴厂区内现有一座污水处理站，日平均处理污水700吨，污水主要来自电泳车间的生产废水和全厂的生活污水，各占比50%。其污水处理主要工艺为：调节-絮凝沉淀-气浮-水解好氧生化-沉淀。污水站产生的剩余污泥经浓缩后由一台带式压滤机进行压滤脱水，经脱水后的污泥含水率在85%左右。  本项目旨在采购一套高压隔膜式板框压滤机以及配套设施，替代原有的带式压滤机，以降低污泥含水率，减少污泥处置费用，以及确保污泥得到有效脱水，减少环境污染。  **二、★招标内容说明：**  1、投标人需充分了解采购人的实际环境，与采购人项目负责人做充分现场技术交流。投标前未与采购人技术部门负责人做充分现场技术交流的供应商，采购人有权取消其中标资格（以供应商提交由采购人项目负责人签署用户现场踏勘报告为依据，凡供应商无法提供用户现场踏勘报告原件的，不能作为中标供应商。踏勘报告格式参见附件十）。 |
| 4 | **招标内容** | 2、本项目为交钥匙总包价，不另支付实施、服务等费用，包含但不限于：方案设计、设备采购、设备安装、设备调试、技术培训等；  **3、交付进度**  投标人需在合同签订后10个工作日内出具设计方案，方案经业主认可后三个月内完成设备的交付和安装。  **4、验收要求**  项目的试运行期为3个月，试运行期满后由业主组织验收，除设备各项指标达到招投标技术要求外，验收还必须满足以下条件：  1）泥饼含水率小于75%（由第三方检测机构提供检测报告，费用由投标人承担）；  2）污泥处理量大于1.2t/d;  3）在试运行过程中发现的问题已被排除，并得到业主的认可；  4）连续运行90日未出现影响整体设备运行的故障；  5）所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交；  6）整套设备说明书、电控布置图、维修手册及相关技术文件都已交接给业主。  **5、技术培训及售后服务**  1）投标人应对业主工作人员提供操作及维修培训，定出具体的时间、地点、培训内容和项目等。  2）投标人须按承诺提供售后服务及在保质期内的免费维修，必须在收到业主故障申报2小时内给以答复，24小时内抵达维修现场。  **6、质保要求**  1）产品质保期的起始时间从验收合格之日算起，质保期为12个月，质保期内免费维修，终身维护；  2）质保期内任意30日内设备稼动率>98%；  2）在质保期内对于设备软件升级服务和设备因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，投标人根据故障情况进行免费部件更换、维修、升级；  3）质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由投标人负责免费更换或维修；  4）投标人在质保期满后长期向业主以优惠价格提供备件供应和维修保养技术服务； |
| 5 | 招标技术规格要求 | **一、设备规格和技术要求**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **设备部分** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **品牌要求** | | 1 | 高压隔膜式板框压滤机（带二次压榨） | 过滤面积：80㎡；  虑室面积：1.2m³；  虑室数量：50组；  物料温度：常温；  进料压力：0.85MPa；  其他配置：自动拉板； | 台 | 1 | 景津/兴源/大张 | | 2 | 平台及附属设施 | 含操作平台、支撑平台、踏步、栏杆、卸料泥斗、排水装置等；材质为碳钢并做防腐处理； | 座 | 1 | 无 | | 3 | 气动隔膜泵 | 口径：1.5寸；压力：8.3Bar；  材质：铝合金外壳，橡胶膜片； | 台 | 2 | 固瑞克/英格索兰 | | 4 | 污泥调理桶 | 容积：3m³；材质：PE；  带锥斗； | 个 | 1 | 无 | | 5 | 调理桶搅拌机 | 功率：1.5KW；  材质：液下304不锈钢； | 台 | 1 | 进口/国优品牌 | | 6 | 调理桶液位计 | 量程：0-3米；电流：4-20mA； | 套 | 1 | 进口/国优品牌 | | 7 | 加药桶 | 容积：1000L；材质：PE； | 套 | 1 | 无 | | 8 | 计量泵 | 60L/h； | 台 | 2 | 米顿罗/赛高 | | 9 | 配药桶搅拌机 | 功率：0.75KW | 套 | 1 | 进口/国优品牌 | | 10 | 电控系统 | 抽泥系统、调理系统、加药系统，进料系统可实现一键自动启动； | 套 | 1 | 厂家配套 | | 11 | 电气部分 | 现场提供电源、气源，投标人自行连接铺设所需线路、管路以及桥架等配套设施； | 套 | 1 | 电缆需符合国标 | | 12 | 管道部分 | 根据设计方案配套所需管道：  气管：DN20；材质：无缝钢管；  进泥管道：DN：50~63；PN：1.6Mpa；  其他管道：UPVC； | 套 | 1 | 国优品牌 | | 以上技术参数如需改动，必须出具理由，且经业主同意。 | | | | | | |
| 5 | 招标技术规格要求 | **二、其他技术要求**  1、压滤机必须符合《中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T 283-2006》要求；  2、电气控制装置应符合 GB/T 5226.1 的有关规定；  3、易触及的传动机构应安装安全防护装置，并用红色箭头标示运转方向。安全防护装置应符合GB/T 8196的规定；  4、整机寿命15 年；  5、压滤机整机运行噪声不大于 80dB(A)；  6、压滤机的外观质量应符合 JB/T 7217 的规定；  7、钢结构、基础构架、地脚螺栓等连接件表面必须进行防腐处理（至少2遍底漆和一遍面漆）；  8、以上未提及的事项，但影响到系统使用和验收或者影响采购人原有现场环境等的工作内容，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。  9、符合国家相关的安全及环保要求；  **三、投标人资格要求**  1、投标人必须具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章）；  2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  3、投标人必须具备至少2名中级以上环保工程师（提供证书复印件、社保证明加盖公章）；  4、投标人应具有污泥压滤系统或污水处理整体项目的业绩，提供截止至投标文件接收时间近3年内2份以上污水处理整体设施项目或单独污泥压滤系统项目合同（提供加盖公章的合同复印件）；  5、投标人在厦门拥有售后服务网点并且售后工程师不少于2人。（提供在厦门服务网点办公场所的房屋买卖或租赁合同复印件、售后人员截止至投标文件接收时间近3个月社保证明或合同复印件等加盖公章）； |
| 6 | 评审方法 | **最低价评审法**：在全部满足招标文件实质性要求前提下（如质量、交期等），报价从低到高排列前三名为候选人，项目负责人向公司提报评标结果以及应用方案，经审批确定中标人。 |
| 7 | 投标有效期 | 90天（日历天数），从投标文件提交截止日起计算。 |
| 8 | 招标文件领取 | ☑投标人根据招标公告获取  由招标项目负责人以公司电子邮箱方式发送投标人 |
| 9 | 招标文件的澄清 | 投标人对招标文件如有疑问，请在投标截止日前三天提出，招标人将在投标截止日前二天回复。对于重复问题或超过期限时间提出的疑问，招标人将不保证提供回复说明。 |
| 10 | 招标文件变更 | 招标文件变更内容如果有影响投标文件编制的（如影响投标人价格核算的），招标人将会在投标截止日期前七天通过书面形式通知投标人；其他不影响投标文件编制的，招标人将在投标截止日期前三天通过书面形式通知投标人。招标人不保证提供对投标人个别通知的服务。  投标截止日期之前发布的招标补充文件均为招标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。当文件间的内容有矛盾时除非另有申明，以日期在后的文件为准。 |
| 11 | 投标文件组成**（请认真阅读）** | **第一部分：商务报价文件（该部分文件一式叁份，每页加盖公章，用信封独立密封，并在封口处加盖公章）**   1. 投标函（附件一）； 2. 法定代表人授权委托书（附件二）； 3. 投标保证金汇款凭证复印件； 4. 采购报价一览表（附件四、五）； 5. 质量、售后、交期保证承诺书（附件六）； 6. 廉洁承诺书（附件七）； 7. 投标资格声明函（附件八）； 8. 技术文件（附件九）。 9. 踏勘报告（附件十）。   **第二部分：主要企业资质文件（该部分文件一式一份，需加盖公章）**   1. 公司资料简介； 2. 最新营业执照副本复印件、开户许可证、开票资料（必须提供）；   （三）投标供应商情况表（必须提供，见附件三，需盖章）； |
| 12 | 投标文件  接收信息 | **投标文件接收截止时间：**2024年6月19日 （周三）  **投标文件接收地址：**厦门市集美区金龙路9号厦门金龙联合汽车工业有限公司招标中心 邮编：361023 联络人：蔡志雄 电话： 0592-6370049  **注意事项：**  （1）投标人应于投标截止时间前通过邮寄方式递交投标交件，邮寄方式指快件上的信息能证明是第三方快递公司的有效方式。非邮寄方式或逾期送达的投标文件视为无效投标文件。  （2）投标人应在快递封面注明函件内容，包括：招标项目名称、编号及投标人的名称、地址、联系人、联系电话，函件内容应张贴在快递包装的最外层，并用透明胶带覆盖，见附件九投标文件投递参考范例。  （3）投标人应在投标文件截止接收时间前，将“快递单号+项目名称+（投标保证金相关凭证扫描件）”发送至邮箱jlzbzx@mail.king-long.com.cn。  **以上注意事项中任意一项没有完成，导致对应投标文件没有参与开标或被视为无效投标，后果由投标人自行承担。** |
| 13 | 付款方式 | 确定中标后,我公司将与中标的投标人签订服务采购合同，合同签订后预付30%合同款，项目安装完成并通过初验收后，支付30%合同款，项目完成试运行并通过总验收，支付30%合同款，验收合格之日起，设备正常运行一年后无重大问题，30日内付清10%尾款。每次付款前中标人需提供等额增值税发票。 |
| 14 | 开标、评标 | **开标、评标时间：**2024年6月20日 （周 四）  **开标、评标地点：**厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 15 | 投标保证金 | 投标人公司需在截标日之前将投标保证金人民币0.5万，以如下方式支付：  电汇方式：转账到招标方以下账户，转账时请注明“公司名称+项目名称+保证金+金额”字样；并将银行回单“一式三份”与投标文件一并送达；银行回单须字迹和盖章清晰易于辨识。投标保证金应当从投标人基本账户转出，投标保证金未按规定提交将导致废标。对于未中标供应商，在招标结束后一个月内退还投标保证金。对于中标供应商，在标的物量产至正常供货后两个月内退还投标保证金或转为履约保证金（如有）。  投标保证金缴纳：  1.指定银行：中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行  2.户 名：厦门金龙联合汽车工业有限公司  3.账 号：4100022909024208259  4.到账时间：招标截标日前  **无投标保证金相关凭证的投标文件将被视为无效投标，请投标人务必在投标文件截止接收时间前发送保证金凭证扫描件至jlzbzx@mail.king-long.com.cn。** |
| 16 | 投标须知 | **一、投标人应认真审阅读招标文件所有内容，如果投标文件不能响应招标文件的要求将被作为无效投标。**  **二、本次招标不接受联合体投标。**  **三、投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：**   1. 超过截止日期前未交保证金或其他等效保证的； 2. 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； 3. 超过截止日期送达的投标文件； 4. 不具备招标文件中规定资格要求的； 5. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； 6. 投标文件未加盖投标法人公章； 7. 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。   **四、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予流标：**   1. 至投标截止时间止，投标供应商不足三家的； 2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3. 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； 4. 因重大变故，采购任务取消的,招标单位对重大变故的定性保留最终解释权。   **五、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：**   1. 投标人在投标有效期内撤销投标文件的； 2. 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； 3. 中标人不与采购人签订合同的； 4. 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； 5. 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； 6. 被查实存在影响中标结果的违法行为，如围标串标行为：有《招标投标实施条例办法》中的第三十九条，第四十条、第四十一条情形者视为相互串通投标。 7. 其他严重扰乱招投标程序的。   **六、其他**   1. 中标供应商未经招标方同意且有如下行为之一的，将被列入不良行为记录名单，没收投标保证金，未经审批在一至三年内禁止参加我司采购活动： 2. 中标供应商未按照招标文件、中标文件确定的事项签订采购合同； 3. 与我司另行订立背离合同实质性内容的协议的 ； 4. 中标后无正当理由不与我司签订合同的，拒绝履行合同的； 5. 提供虚假材料谋取中标、成交的； 6. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 7. 与采购方、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的； 8. 向采购方、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。 |

附件格式

## 附件一 投标函

厦门金龙联合汽车工业有限公司：

1. 根据已收到的FSCZB202406040002号招标文件，我单位(公司)在研究后，愿按招标文件的要求争取本次招标标的。
2. 我单位(公司)保证所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我单位(公司)同意参与此次投标活动无效，并愿意承担由此而产生的一切后果。
3. 我单位(公司)保证提交的投标文件符合国家及招标人有关规定，并符合行业标准、规范、规程、定额及相关法律、法规的要求，并能通过有关主管部门、招标人的审查。
4. 我单位(公司)保证所提交的投标文件内容全部属实，并保证我单位(公司)如果中标，将依照招标文件以及我单位(公司)投标文件内容，与招标人签订合同并按要求履约。
5. 我单位(公司)理解，最低投标报价不能作为中标的唯一条件或保证。
6. 我单位(公司)同意招标文件、中标通知书和我单位(公司)的投标文件将构成合同的构成要件。我单位(公司)已充分知悉并接受采购合同及相关质保协议、售后协议的全部内容，并承诺中标后按贵司要求签订上述协议，受其约束。否则，贵司有权没收投标保证金。
7. 我单位(公司)愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
8. 我单位(公司)同意按招标文件规定交纳投标保证金。
9. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

联系人： 地 址：\_ \_

电 话： 邮 箱：\_ \_

开户行： 行 号：\_ \_

账 号：\_ \_

投标人公司盖章：\_ \_

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：\_ \_

## 附件二 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明： 我 (授权人)系 (投标公司)的法定代表人，现授权委托 (投标人姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加厦门金龙联合汽车工业有限公司的编号为FSCZB202406040002的招标活动。代理人在制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理相关的一切事务，我均予以承认。

代理人在本法定代理人授权委托书有效范围内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证复印件）

投标人公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件三 投标供应商情况表

**一、基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂商 名称 | 中文 |  | 企业性质 | □国有  □合资  □独资  □私营  □跨国集团  □上市公司 | 主管部门 |  |
| 英文 |  |
| 曾用名 |  |
| 公司负责人 | |  | 联络部门/人员 | | 部门/职务 |  |
| 公司地址 | |  | 手机 |  |
| 公司电话 | |  | E-mail |  |
| 公司传真 | |  | 公司网址 | |  | |
| 公司人员状况 | | 总人数： 人 |  | |  | |

投标人公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件四 报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  品目 | 货物名称 | 品牌 | 技术规格参数 | 数量 | 合计  （含税） | 备注 |
| 1 | 大巴污水站污泥压滤系统提升改造项目 | -- | ------ | 1项 |  |  |

备注：

1.投标人承诺不擅自更改报价单样式及结构内容，否则后果将由投标人自行承担。

2.若投标人报价超过招标控制价 **30** **万元**，招标人可不采用。

3.要求投标人严格按照要求完成服务；投标人承诺在接到通知后，90日内完成安装及调试；

4.投标人承诺在接到通知后， 2个小时内必须到达现场排查故障原因，24个小时内解决故障；

5.投标人承诺重视售后服务，及时提供技术支持，承诺提供1年的质保。

投标人公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件五 投标报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大巴污水站污泥压滤系统提升改造项目** | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **品牌** | **单价** | **总价** |
| 1 | 高压隔膜式板框压滤机（带二次压榨） | 过滤面积：80㎡；  虑室面积：1.2m³；  虑室数量：50组；  物料温度：常温；  进料压力：0.85MPa；  其他配置：自动拉板； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 平台及附属设施 | 含操作平台、支撑平台、踏步、栏杆、卸料泥斗、排水装置等；材质为碳钢并做防腐处理； | 座 | 1 |  |  |  |
| 3 | 气动隔膜泵 | 口径：1.5寸；  压力：8.3Bar；  材质：铝合金外壳，橡胶膜片； | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 污泥调理桶 | 容积：3m³；  材质：PE；  带锥斗； | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 调理桶搅拌机 | 功率：1.5KW；  材质：液下304不锈钢； | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 调理桶液位计 | 量程：0-3米；  电流：4-20mA； | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 加药桶 | 容积：1000L；  材质：PE； | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 计量泵 | 60L/h； | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 配药桶搅拌机 | 功率：0.75KW | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电控系统 | 抽泥系统、调理系统、加药系统、进料系统可实现一键自动启动； | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电气部分 | 现场提供电源、气源，投标人自行连接铺设所需线路、管路以及桥架等配套设施； | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 管道部分 | 根据设计方案配套所需管道：  **气管**：DN20；  材质：无缝钢管；  **进泥管道**：DN：50~63；  PN：1.6Mpa；  **其他管道**：UPVC； | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 安装调试费 | / | 项 | 1 | / |  |  |
| 14 | 综合管理费 | / | 项 | 1 | / |  |  |
| 15 | 税费 | / | 项 | 1 | / |  |  |
| **含税价合计（1+2+3+...+15）** | | | | | |  | |

注：  
1、上述价格为含税价；

1. 本项目为交钥匙总包价，若清单中出现漏、错项请根据现场实际情况自行增加调整，后续不做工程量变更。

投标人公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件六 质量、售后、交期保证承诺书

厦门金龙联合汽车工业有限公司：

我司承诺投标物资的技术规范及标准严格按照贵司要求的标准执行，质量及交期保证按贵司要求执行。

**1、原厂维保服务：**

（1）服务提供商需为上述设备购买原厂服务。

（2）提供原厂400或800客户服务热线，提供产品技术咨询、故障申报受理、硬件维修受理等服务内容。

（3）在服务的有效期内，提供原厂版本升级更新服务。

（4）当出现故障或突发事件时，接受用户报修及技术支持咨询，并安排有经验的原厂工程师提供远程或现场处理及应急响应。

**2、维保服务和方式要求**

（1）服务提供商需为本项目所有设备提供维保服务。

（2）为业主指定专人支持工程师或项目经理，由其统一负责协调维保服务所需的一切资源。

（3）服务提供商必须向业主提供7×24小时电话故障报修和技术支持服务，电话服务请求的响应时间应少于1小时,2小时内到达现场，24小时内无法修复的提供替代解决方案，以保障正常运行。

（4）在服务的有效期内，提供业主所购设备的原厂维护性版本，如软件补丁、规则库升级等服务。

（5）维修和更换的故障部件必须是全新备件，不得以其它方式替代。

（6）服务提供商每月对机房桌面管理文件的设备的运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。

（7）对业主申报机房升级的设备故障问题提供技术支持（含远程、现场），并提供故障报告，对遇到的故障问题进行汇总、分析和发布，提出优化解决方案，逐步保证设备运行安全。

（8）核心时期，如有必要，服务商要指定技术支持工程师到现场完成保障服务，此服务按照现场服务标准，不再另行收取费用。

（9）承诺重视售后服务，及时提供技术支持，提供1年的质保。

投标人公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件七 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门金龙联合汽车工业有限公司开展投标业务活动中承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

二、不向厦门金龙的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门金龙的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门金龙的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为厦门金龙的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门金龙的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门金龙的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门金龙的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、发现厦门金龙的工作人员有受贿行为或索贿要求、徇私舞弊、滥用职权时，将予以举报并提供证据。举报电话：0592-6371215 ；举报邮箱：jjjcs@mail.king-long.com.cn；举报信件：厦门金龙联合汽车工业有限公司，纪检监察室收。

五、自觉接受监督，本单位及员工若有违反本承诺书（包括但不限于本承诺书所列举禁止项目），致使厦门金龙工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 2 万元人民币违约金；致使厦门金龙工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 5 万元人民币违约金。

特此承诺。

投标人公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件八 投标资格声明函

致厦门金龙联合汽车工业有限公司：

经仔细研究项目名称：（项目编号：FSCZB202406040002） 招标项目的招标文件全部内容，我司 （投标人公司名称 ）郑重声明以下几点：

1. 我司具有独立承担民事责任的能力；
2. 我司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 我司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加投标前三年内,我司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；
6. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
7. 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
8. 在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）没有行贿犯罪行为的。

我司对所有上述资料和信息的真实性和准确性负责，评标后，如贵司审查需要，我司愿意无条件配合提供上述资料，若经审查一旦发生上述资料和信息的失实，贵司将有权宣布我司投标文件作废并没收投标保证金。

投标人公司盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 附件九 技术文件

请根据**投标须知**中的第4和**5**项中的要求**提供相应材料**（格式不限）。

## 附件十 现场踏勘报告

**项目技术交流与实施方案沟通**


**现 场 踏 勘 报 告 回 执**

项目名称：大巴污水站污泥压滤系统提升改造项目

招标编号：FSCZB202406040002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **供应商** |  | **采购人** | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| **踏勘要求** | 依据招标文件要求，投标供应商赴采购人现场，对本项目现场情况与实施环境进行仔细认真踏勘、了解采购人设施的现状及项目实施过程中重难点问题，并与采购人技术部门充分交流，商讨并拟定确实可行、可靠的项目实施方案。 | | |
| **踏勘结果** | 供应商已于2024年 月 日赴采购人现场并完成踏勘。 | | |
| **供应商负责人：**  **负责人（签字）：**  **日期： 2024年 月 日** | | **采购人技术部门：**  **负责人（签字）**  **日期： 2024年 月 日** | |

## 附件十一 投标文件投递参考范例



**特别提醒：除上述保证金凭证外，投标人应在投标文件截止接收时间前，将“快递单号+项目名称”发送至邮箱jlzbzx@mail.king-long.com.cn。未发送邮件可能造成投标文件交接异常，由此导致投标文件被视为无效投标或对应投标文件没有参与开标，后果由投标人自行承担。**