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  内饰件包装技术要求
文件编号： TP0100148
编制部门： 工艺设备部
版    次： 1.0
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校    对： 王德丽
审    核： 吕治威

批    准： 徐昌华
厦门金龙联合汽车工业有限公司

编制说明

本文件适用于我司所有相关供应商，包含指定件厂家；
本文件对座椅、司机后包围、铝合金风道、仪表台、扶手杆、型材、行李架、前后成型顶等大尺寸内饰件、侧窗包层柱等小尺寸内饰件、公交门总成、PVC板等物料的包装要求进行规范，其他类似的物料参照此文件要求执行；

本文件由工艺设备部编制并负责解释；

本文件自2020年9月21日生效之日起执行。

包装基本准则

包装主题设计需达到固定产品、防震、防晃动、防磕碰、防划伤的目的；

采用内包装的形式有：EPP气泡袋、中空板隔板、EPS发泡、EVA发泡棉、瓦楞纸隔板、纸浆模塑件、吸塑盘等；

为避免零部件之间的磕碰，零件之间须有隔离物质，如：隔离纸、塑料薄膜、泡沫等；外露螺纹等尖锐处应包裹防护；堆叠物料整体固定牢固，物料间不得随意晃动，整体外部需有包装；
对于异形面或者有存在拐角、凸起的部位，需额外增强防护；

长距离配送，需配有纸箱或木箱等硬物外包装，短距离配送可无需使用纸箱或木箱，但需确保配送工具防护到位。
	序号
	零部件名称
	包装要求
	图示

	1
	座椅

（短距离运输）
	座椅用塑料膜或气泡袋包装，单层错开摆放在专用料架上，需固定牢固，防止晃动造成划伤；

座垫用塑料膜或气泡袋包装，摆放至料架上，堆叠高度不得超出料架高度

料架内框所有位置需做软化保护；

椅脚等其他附件用塑料膜或气泡袋单独包装，摆放在塑料箱内，塑料箱内侧需加软化物，确保不得随意晃动
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	2
	座椅

（长途配送）
	座椅以及座垫、椅脚用发泡棉或气泡袋包装，外部用对应尺寸的纸箱或木箱包装，零部件与纸箱间隙用泡沫或发泡棉填充；

运输时需注意保证物料不得晃动
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	3
	铝合金风道
	所有零部件用发泡棉或气泡袋包装，凸起或尖锐位置需加强保护，外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物；

产品装饰面用防护膜全覆盖保护；

零部件放入纸箱或木箱后，零部件四周用专用泡沫保护、隔离，对于中间间隔小于100mm位置，也需增加软化物隔离；
短距离配送可用专用料架，料架需做好防护；若物料超出料架外边沿，物料外部需增强防护；
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	4
	司机包围
	一、后包围

1、先将后包围玻璃两边采用 泡沫板隔离防护，再对围门用珍珠棉和气泡膜实施缠绕包裹，缠绕带捆扎；

2、每件后包围装箱需有相应措施确保后包围在木箱或铁架内不得随意窜动（如增加固定支架），每箱最多装10件。
围栏门

用发泡棉或气泡袋包装，凸起或尖锐位置需加强保护，外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物；

2、零部件放入纸箱或木箱后，零部件四周用专用泡沫保护、隔离，对于中间间隔小于100mm位置，也需增加软化物隔离；

3、短距离配送可用专用料架，料架需做好防护；若物料超出料架外边沿，物料外部需增强防护外部用木箱包装；
立柱

1、立柱玻璃部位两边采用泡沫板隔离防护；再对立柱逐个用珍珠棉和气泡袋实施缠绕包裹，并用缠绕带捆扎。拐角、凸起或尖锐位置需加强保护
2、外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物；

3、短距离配送可无需使用纸箱或木箱包装，但需加强外部保护
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	5
	仪表台
	仪表面板周边银色装饰条用低粘性纸胶带粘接保护，仪表台整体用气泡袋或塑料膜包装，拐角、凸起或尖锐位置需加强保护；

外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物；零部件放入纸箱或木箱后，零部件周边与箱体缝隙需填充软化物，避免零部件晃动；

短距离配送可无需使用纸箱或木箱包装，但需加强外部保护，至少2层以上气泡袋或超过5mm厚的珍珠棉包裹；
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	6
	扶手杆/护栏
	零部件用塑料膜或气泡袋包装，以一定数量为一组（不超过10件），用缠绕膜捆扎牢固；拐角、凸起或尖锐位置需加强保护；

护栏底座用汽泡沫进行防护，再用气泡膜将护栏整体完全包装，采用缠绕膜或胶带进行缠绕；

外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物；

零部件放入纸箱或木箱后，零部件周边与箱体缝隙需填充软化物，避免零部件晃动；
若无木箱或纸箱包装，应增加气泡袋层数；
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	7
	行李架/发泡风道
	零部件先用塑料膜包装，对于喇叭、控制面板、线束等凸起位置粘贴气泡膜或发泡棉或瓦楞纸；行李架两端头及尖锐位置也需额外防护；

表观面再用气泡膜或发泡棉包装；

长距离运输的供应商，零部件外部用成型的瓦楞纸进行包装；

外部用塑料膜包裹以达到防水目的，并用捆扎带加强固定；
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	8
	成型顶/乘客门包覆件/司机窗包覆件/后挡立柱包覆件
	边角、尖角等易损部位用气泡膜或发泡棉包装，整体再用气泡袋或发泡棉包装；包装需包裹整个表观面，并过度至内饰件边沿背面位置；

需堆叠的零部件，在零部件之间用气泡膜或发泡棉或瓦楞纸等隔开；外部再用塑料膜或气泡膜或发泡棉包裹并捆扎牢固；尖锐或凸起位置需额外加强保护；

外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物，间隙需填充泡沫等软化物，避免零部件晃动；

短距离配送可无需使用木箱或纸箱包装，但应适当增加气泡袋层数；
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	9
	侧窗包层柱/端盖/等小尺寸内饰件
	零部件用塑料膜或气泡袋包装；

端盖等小件每件需单独包装；

需堆叠的零部件，在零部件之间用用气泡膜或发泡棉或瓦楞纸等隔开；外部再用塑料膜或气泡膜或发泡棉包裹并捆扎牢固；
外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物，间隙需填充泡沫等软化物，避免零部件晃动；
短距离配送可无需使用木箱或纸箱包装，但应适当增加气泡袋层数；
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	10
	侧围板/中顶板
	零部件以一定数量为一组，用缠绕膜捆扎牢固；再用塑料膜或气泡袋包装

外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物；

零部件放入纸箱或木箱后，零部件周边与箱体缝隙需填充软化物，避免零部件晃动；

短距离配送可无需使用木箱或纸箱包装，但应适当增强外部防护；
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	11
	公交乘客门
	门板、门泵用发泡棉或气泡袋包装，外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物；零部件放入纸箱或木箱后，零部件四周用专用泡沫保护、隔离，对于中间间隔小于100mm位置，也需增加软化物隔离；门板下部封板处需额外加强保护

扶手杆、门轴需用发泡棉或气泡袋包装，以一定的数量为一组，用缠绕膜捆扎牢固，门轴转臂处需额外加强保护；外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物；若无木箱或纸箱包装，应增加气泡袋层数；

导向轮等乘客门附件每个零部件需用气泡袋包装，外部用纸箱或木箱包装，纸箱和木箱周边需铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物，间隙需填充泡沫等软化物，避免零部件晃动；
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	12
	天窗
	用塑料袋包装天窗后放入纸箱；

纸箱四个角落用专用减震泡沫进行防护；
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	13
	地板革
	地板革外部用牛皮纸保护，横向堆叠，不允许竖放
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	14
	铝型材
	加工件用塑料膜或气泡袋包装，以一定数量为一组，用缠绕膜或扎带捆扎牢固，防止散落滚动；拐角、凸起或尖角位置需加强保护，型材两端头需加强保护；

长途运输外部用纸皮包装，周边铺设发泡棉或气泡袋或其他软化物；
直段型材两头用薄膜缠绕，用纸皮包装；
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