国内A款常规单冷空调技术要求
公路车型单冷空调机械部分
空调技术性能要求
汽车空调器满足GB/T 21361-2017 汽车用空调器标准所规定型式和基本参数、要求、试验和检验规则等内容，汽车空调器的各部件需满足国家和行业相关法规和技术标准。
名义制冷量：≥18KW，名义送风量≥3200m3/h。
注：所有空调必须提供合肥所检测报告，检测报告须含名义制冷量、名义送风量和压缩机驱动功率三项技术参数。合肥所检测报告名义制冷的数值不低于上述值。
配置要求
不包含压缩机安装的支架、皮带、空调无电瓶发电机、电容、发电机搭铁线、冷媒、回风格栅和密封胶，包括其它涉及空调安装的所有部件。
具体配置要求如下：
（1） [bookmark: _GoBack]配置国产奥柯压缩机。
（2） 冷凝风扇可由压力传感器控制风量。
（3） 配置新风（新风量≥1150m3/h）。
（4） 采用国产蒸发风机、国产冷凝风机、进口膨胀阀、国产干燥过滤器、国产空调控制器、国产视液镜、国产接插件和继电器、高低压铝管和国产软管。
结构要求
（1） 全部为非独立顶置式空调。
（2） 空调与前部造型有匹配要求，空调罩外形需满足。
选装要求
（1） 提供进口比泽尔和博客K版压缩机和博客N版压缩机的配置及相应增配差价。
（2） 提供压缩机增加能调配置及相应增配差价。
（3） 提供整套配置进口AMP接插件和博世继电器配置及相应增配差价。
（4） 提供回风格栅配置及相应增配差价。
（5） [bookmark: OLE_LINK1]提供取消空调控制器，直接整车中控大屏控制（采用CAN控制）选项的减配差价。
（6） 提供选装进口斯派尔风机配置及相应增配差价。
（7） 提供取消司机控制线束的减配差价。
（8） 提供选配压缩机支架及支架内皮带的相应增配差价。
（9） 提供自带冷媒和安装密封胶的相应增配差价。
（10） 提供高低压铝管更改为铜管的增配差价。
其它要求
（1） 满足GB 44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》、GB/ T44464-2024《汽车数据通用要求》以及GB 44496-2024《汽车软件升级通用技术要求》。其它未提及事项满足GB 21361-2017 《汽车用空调器》，并提供标准中表10的型式检验的20项报告。
（2） 空调面板采用旋钮式，满足与整车CAN通讯要求。
（3）  环保性要求：环保要求满足以下要求，以下是部分材质（塑料类、玻璃钢、橡胶和隔热材料）的限值要求：见表1。空调所有部件禁止含石棉成分。


表1
	序号
	检测方法
	检测项目
	限值要求
	备注

	1
	VDA 275
	甲醛
	＜10mg/kg
	

	2
	VDA 277
	TVOC
	50µg C/g
	

	3
	VDA 277
	苯
	＜5µg/g
	

	4
	VDA 277
	甲苯
	＜5µg/g
	

	5
	VDA 277
	二甲苯
	＜15µg/g
	

	6
	DIN 75201-B
	雾气试验
	＜2mg
	

	7
	VDA 270 方案C 
	气味试验
	≤3
	23℃/40℃

	
	
	
	≤3.5
	80℃

	注：材料的环保性还需满足相关的国家标准及行业标准。


（4）阻燃性要求
制冷装置中玻璃钢阻燃性能按GB 8410 的试验方法，其水平燃烧速度小于等于50mm/min；橡胶、橡胶制品、隔热材料阻燃性能应达到JT/T 1095表2中其他保温、隔热、降噪、减振材料对应的要求；其它非金属件阻燃性能要求满足GB 8410的试验方法，其水平燃烧速度小于等于50mm/min。
（5）电磁兼容要求
低压零部件的辐射发射（RE），满足GB/T 18655-2018中6.5.4节等级3限值要求（注：交叠频段选择严酷等级限值，GB/T 18655-2018未明确频段的限值按照临近限值直线连接确定，参考附录B）；低压零部件传导发射（CE）电压法满足GB/T 18655-2018中6.3.4节等级3限值要求（注：交叠频段选择严酷等级限值，GB/T 18655-2018未明确频段的限值按照临近限值直线连接确定，参考附录B）；瞬态传导发射（TCE）满足表2要求；射频抗扰（自由场/ALSE）在频率范围80MHz~3000MHz内采用GB/T 33014.2-2016附录C表C.1等级L3进行试验，满足功能状态等级A要求；射频抗扰（大电流注入/BCI）采用GB/T 33014.4-2016附录C表C.1等级L3进行试验，满足功能状态等级A要求；瞬态抗扰（电源线/TCS-P）满足表3要求；瞬态抗扰（信号线/TCS-S）采用GB/T 21437.3-2012附录B等级Ⅲ进行快脉冲、慢脉冲进行试验，满足功能状态等级A要求；静电放电抗扰（ESD）满足表4要求；便携式发射机抗扰（PTS）在频率范围360MHz~5.925GHz，采用表5规定功率进行试验，360MHz~2700MHz仅允许使用SBA9113+420NJ翼型天线用于本测试，2700MHz以上频段建议使用SBA 9119+NJ422天线用于本测试或ISO 11452-9-2012中附录B中规定的天线，满足功能状态等级A要求；电快速脉冲群抗扰（EFT）采用GB/T 17626.4第5节表1等级3进行试验，分别进行重复频率为5kHz、100kHz的试验，满足功能状态等级A要求。
表2
	脉冲分类
	脉冲限值(V)

	
	24V系统

	正慢脉冲（毫秒范围或更慢）
	+37

	负慢脉冲（毫秒范围或更慢）
	-150

	正快脉冲（纳秒至微秒范围）
	+150

	负快脉冲（纳秒至微秒范围）
	-150





表3
	试验脉冲
	脉冲等级(V)
	脉冲数/时间
	脉冲参数
	功能状态等级

	
	12V系统
	24V系统
	
	12V系统
	24V系统
	

	1
	-150
	-600
	500个
	t1=0.5s
	C

	2a
	+112
	+112
	500个
	t1=0.2s
	A

	2b
	+10
	+20
	10个
	td=0.5s,Ri=0.05Ω
	C

	3a
	-220
	-300
	1h
	td=0.1μs
	A

	3b
	+150
	+300
	1h
	td=0.1μs
	A

	4
	-7
	-16
	1个
	t7=15ms
t8=50ms
t9=1s
t11=100ms
Ua=-6V
	t7=50ms
t8=50ms
t9=1s
t11=40ms
Ua=-12V
	C

	5a
	+87
	+174
	1个
	td=400ms,Ri=2Ω
	td=350ms,Ri=4Ω
	A

	注：智能监控及记录类含有备用电源供电的设备，脉冲1和脉冲2b满足功能状态等级A要求。



表4
	试验模式
	放电试验位置
	放电
模式
	放电网络
	严酷等级
	放电次数/测试点数
	功能状态等级
	备注

	下电模式
	引脚
	接触
	C=150pF,R=330Ω
	±8kV
	3次/个引脚
	C
	引脚可用线径0.5~2mm2且长度不超过25mm的导线进行辅助；表面选择应包含缝隙、螺钉等。

	
	表面（非金属）
	空气
	C=330pF,R=2kΩ
	±15kV
	10个点
	C
	

	
	表面（金属）
	接触
	C=150pF,R=330Ω
	±8kV
	10个点
	C
	

	
	
	空气
	C=330pF,R=2kΩ
	±15kV
	10个点
	C
	

	上电模式
	表面（非金属）
	空气
	C=330pF,R=2kΩ
	±15kV
	10个点
	A
	

	
	表面（金属）
	接触
	C=150pF,R=330Ω
	±8kV
	10个点
	A
	

	
	
	空气
	C=330pF,R=2kΩ
	±15kV
	10个点
	A
	



表5
	序号
	频段用途
	频率（MHz）
	功率（W）
	调制方式

	1
	RKE、对讲机
	360~480
	4.5
	PM，18Hz，50%

	2
	GSM800/900
	800~1000
	7.0
	PM，217Hz，12.5%

	3
	GSM1800/1900
	1600~1950
	1.5
	PM，217Hz，12.5%

	4
	3G
	1950~2200
	0.75
	PM，217Hz，12.5%

	5
	LTE
	2300~2400
	0.25
	PM，217Hz，12.5%

	6
	WIFI、蓝牙
	2400~2500
	0.1
	PM，1600Hz，50%

	7
	LTE
	2500~2700
	0.25
	PM，217Hz，12.5%

	8
	5G/IMT-2020
	3300~3800
4800~5000
	0.25
	PM，700kHz，50%

	9
	802.11A、11a、V2X
	5150~5350
5725~5850
	0.5
	PM，1600Hz，50%

	10
	802.11A、11p、V2X
	5850~5925
	0.5
	PM，1600Hz，50%



（6）质保3年。

 
