国内C款纯电动空调技术要求
一、空调技术性能要求
纯电动空调器须满足GB/T 37123-2018 《汽车用电动驱动空调器》所规定型式和基本参数、要求、试验和检验规则等内容，另涉及电池集成热管理部分需要满足KLMX XXX-XXXX 《锂离子动力电池热管理机组技术要求》，汽车空调器各部件需满足国家和行业相关法规和技术标准。
名义制冷量
名义制冷量：≥25KW，能效比>2.5，名义送风量≥6000m3/h。
注：所有空调必须提供合肥所检测报告，检测报告须含名义制冷量、名义送风量和总输入电功率三项技术参数。合肥所检测报告名义制冷的数值不低于上述值。
配置要求
1.1描述的各型号空调的基本状态：普通型单冷电动空调集成电池热管理（配置10KW的板式换热器）。整车多合一控制器只提供直流高压电源接口给空调，高压线由空调自带，电池热管里自带水箱（含水位传感器）和水泵，进出水温传感器等热管理组件。电动空调不带回风格栅和密封胶但包括其它涉及空调安装的所有部件。
具体配置要求如下：
[bookmark: _GoBack]配置广州日立压缩机，蒸发风机和冷凝风机配置国产风机，配置国产新风（新风量≥1300m³/h）、国产空调控制器、进口电子膨胀阀、国产干燥器、国产视液镜、国产接插件和继电器、国产板式换热器，冷媒出厂前充注好。
结构要求
（1） 全部为非独立顶置式空调。
（2） 空调与前部造型有匹配要求，空调罩外形需满足。
选装要求
（1） 提供选择热泵增配差价。
（2） 提供选择PTC（功率按16KW）增配差价。
（3） 提供取消整套电池热管理减配差价。
（4） 提供整套配置进口接插件和继电器配置及相应增配差价。
（5） 提供回风格栅配置及相应增配差价。
（6） 提供取消空调控制器，直接整车中控大屏控制（采用CAN控制）选项的减配差价。
（7） 提供选装进口斯派尔风机配置及相应增配差价。
（8） 提供取消整车多合一到空调高压电源线的减配差价。
（9） 提供取消电池热管理水泵的减配差价。
（10） 提供取消电池热管理水箱的减配差价。
（11） 提供取消空调内部自带DC-DC，由整车提供低压24风机供电的减配差价;
（12） 提供标配质保3年更改为8年的延保差价。
（13） 提供增加密封胶的增配差价。
结构型式：
全部为非独立顶置式空调。
其它要求
（1） 满足GB 44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》、GB/ T44464-2024《汽车数据通用要求》以及GB 44496-2024《汽车软件升级通用技术要求》。其它未提及事项满足GB/T 37123-2018 《汽车用电动驱动空调器》，并提供标准中表11的型式检验的23项报告。
（2） 空调面板采用旋钮式，满足与整车CAN通讯要求。
（3） 环保性要求：环保要求满足以下要求，以下是部分材质（塑料类、玻璃钢、橡胶和隔热材料）的限值要求：见表1。空调所有部件禁止含石棉成分。

表1
	序号
	检测方法
	检测项目
	限值要求
	备注

	1
	VDA 275
	甲醛
	＜10mg/kg
	

	2
	VDA 277
	TVOC
	50µg C/g
	

	3
	VDA 277
	苯
	＜5µg/g
	

	4
	VDA 277
	甲苯
	＜5µg/g
	

	5
	VDA 277
	二甲苯
	＜15µg/g
	

	6
	DIN 75201-B
	雾气试验
	＜2mg
	

	7
	VDA 270 方案C 
	气味试验
	≤3
	23℃/40℃

	
	
	
	≤3.5
	80℃

	注：材料的环保性还需满足相关的国家标准及行业标准。


（4）阻燃性要求
制冷装置中玻璃钢阻燃性能按GB 8410 的试验方法，其水平燃烧速度小于等于50mm/min；橡胶、橡胶制品、隔热材料阻燃性能应达到JT/T 1095表2中其他保温、隔热、降噪、减振材料对应的要求；其它非金属件阻燃性能要求满足GB 8410的试验方法，其水平燃烧速度小于等于50mm/min。
（5）电磁兼容要求
高低压零部件的辐射发射（RE），满足GB/T 18655-2018中6.5.4节等级3限值要求（注：交叠频段选择严酷等级限值，GB/T 18655-2018未明确频段的限值按照临近限值直线连接确定，参考附录B）；低压零部件和线束传导发射（CE）电压法满足GB/T 18655-2018中6.3.4节等级3限值要求，高压线束传导发射电压法满足GB/T 18655-2018中I.2.3节表I.1等级3限值要求（注：交叠频段选择严酷等级限值，GB/T 18655-2018未明确频段的限值按照临近限值直线连接确定，参考附录B）；瞬态传导发射（TCE）满足表2要求；射频抗扰（自由场/ALSE）在频率范围80MHz~3000MHz内采用GB/T 33014.2-2016附录C表C.1等级L3进行试验，满足功能状态等级A要求；射频抗扰（大电流注入/BCI）采用GB/T 33014.4-2016附录C表C.1等级L3进行试验，满足功能状态等级A要求；瞬态抗扰（电源线/TCS-P）满足表3要求；瞬态抗扰（信号线/TCS-S）采用GB/T 21437.3-2012附录B等级Ⅲ进行快脉冲、慢脉冲进行试验，满足功能状态等级A要求；静电放电抗扰（ESD）满足表4要求；便携式发射机抗扰（PTS）在频率范围360MHz~5.925GHz，采用表5规定功率进行试验，360MHz~2700MHz仅允许使用SBA9113+420NJ翼型天线用于本测试，2700MHz以上频段建议使用SBA 9119+NJ422天线用于本测试或ISO 11452-9-2012中附录B中规定的天线，满足功能状态等级A要求；电快速脉冲群抗扰（EFT）采用GB/T 17626.4第5节等级3进行试验，分别进行重复频率为5kHz、100kHz的试验，满足功能状态等级A要求。
表2
	脉冲分类
	脉冲限值(V)

	
	24V系统

	正慢脉冲（毫秒范围或更慢）
	+37

	负慢脉冲（毫秒范围或更慢）
	-150

	正快脉冲（纳秒至微秒范围）
	+150

	负快脉冲（纳秒至微秒范围）
	-150



表3
	试验脉冲
	脉冲等级(V)
	脉冲数/时间
	脉冲参数
	功能状态等级

	
	12V系统
	24V系统
	
	12V系统
	24V系统
	

	1
	-150
	-600
	500个
	t1=0.5s
	C

	2a
	+112
	+112
	500个
	t1=0.2s
	A

	2b
	+10
	+20
	10个
	td=0.5s,Ri=0.05Ω
	C

	3a
	-220
	-300
	1h
	td=0.1μs
	A

	3b
	+150
	+300
	1h
	td=0.1μs
	A

	4
	-7
	-16
	1个
	t7=15ms
t8=50ms
t9=1s
t11=100ms
Ua=-6V
	t7=50ms
t8=50ms
t9=1s
t11=40ms
Ua=-12V
	C

	5a
	+87
	+174
	1个
	td=400ms,Ri=2Ω
	td=350ms,Ri=4Ω
	A

	注：智能监控及记录类含有备用电源供电的设备，脉冲1和脉冲2b满足功能状态等级A要求。



表4
	试验模式
	放电试验位置
	放电
模式
	放电网络
	严酷等级
	放电次数/测试点数
	功能状态等级
	备注

	下电模式
	引脚
	接触
	C=150pF,R=330Ω
	±8kV
	3次/个引脚
	C
	引脚可用线径0.5~2mm2且长度不超过25mm的导线进行辅助；表面选择应包含缝隙、螺钉等。

	
	表面（非金属）
	空气
	C=330pF,R=2kΩ
	±15kV
	10个点
	C
	

	
	表面（金属）
	接触
	C=150pF,R=330Ω
	±8kV
	10个点
	C
	

	
	
	空气
	C=330pF,R=2kΩ
	±15kV
	10个点
	C
	

	上电模式
	表面（非金属）
	空气
	C=330pF,R=2kΩ
	±15kV
	10个点
	A
	

	
	表面（金属）
	接触
	C=150pF,R=330Ω
	±8kV
	10个点
	A
	

	
	
	空气
	C=330pF,R=2kΩ
	±15kV
	10个点
	A
	



表9
	序号
	频段用途
	频率（MHz）
	功率（W）
	调制方式

	1
	RKE、对讲机
	360~480
	4.5
	PM，18Hz，50%

	2
	GSM800/900
	800~1000
	7.0
	PM，217Hz，12.5%

	3
	GSM1800/1900
	1600~1950
	1.5
	PM，217Hz，12.5%

	4
	3G
	1950~2200
	0.75
	PM，217Hz，12.5%

	5
	LTE
	2300~2400
	0.25
	PM，217Hz，12.5%

	6
	WIFI、蓝牙
	2400~2500
	0.1
	PM，1600Hz，50%

	7
	LTE
	2500~2700
	0.25
	PM，217Hz，12.5%

	8
	5G/IMT-2020
	3300~3800
4800~5000
	0.25
	PM，700kHz，50%

	9
	802.11A、11a、V2X
	5150~5350
5725~5850
	0.5
	PM，1600Hz，50%

	10
	802.11A、11p、V2X
	5850~5925
	0.5
	PM，1600Hz，50%



（6）质保3年。

