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厦门金龙联合汽车工业有限公司招标项目
招 标 文 件

项目名称：金龙新能源二电系统再制造服务
项目编号：CRFQ202608057
             （FSCZBSP202608260001）
招标方：厦门金龙联合汽车工业有限公司
联系人：招标中心
电  话：0592-6371132
日  期：2026年08月25日
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招标公告

	项号
	主题
	说明

	1
	招标人
	厦门金龙联合汽车工业有限公司

	2
	招标执行单位
	招标中心

	3
	招标项目
	金龙新能源二电系统再制造服务

	4
	招标项目编号
	CRFQ202608057

	5
	招标期限（覆盖期）
	2026年度-2028年度（自合同签订之日起2年）

	6
	招标文件售价
	¥0

	7
	招标文件领取
	登录金龙汽车集团采购数字化管理平台相应商机库下载或联系招标项目联系人获取
（意向投标方登陆金龙汽车集团采购数字化平台门户网站：https://ygcg.xmklm.com.cn的“供应商注册”入口完成注册，并以供应商身份登录，在右侧快捷菜单“我的应用”→【电子采购】-【供应商自助】-【商机管理】-【商机库】中选择相应项目“投标”→“下载”标书及相关附件。详见《金龙汽车集团采购数字化管理平台项目-系统操作手册（供应商）》第2.1章商机库）

	8
	投标文件接收信息及注意事项
	投标文件接收截止时间：2026年09月22日 （周二  08时30分）
投标文件接收地址：通过电子交易平台上传电子投标文件
注意事项：
（1） 投标人应于投标截止时间前登录金龙汽车集团阳光采购平台https://ygcg.xmklm.com.cn/login.html制作和上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期上传或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

（2） 平台注册：所有参与本项目投标的单位，需提前登录“金龙汽车集团采购数字化平台门户”网站：https://ygcg.xmklm.com.cn，按要求完成供应商注册，确保账户状态正常。

（3） CA证书办理：本项目采用电子化招投标，须使用数字安全证书（CA证书）进行投标文件加密、签章及解密。请投标人务必提前完成CA证书的申请及办理，并将其与平台注册账号成功绑定，以免影响后续投标工作。

（4） 注册及CA办理具体步骤请登录“金龙汽车集团采购数字化平台”门户网站：https://ygcg.xmklm.com.cn中的帮助中心→操作手册。注册及CA办理均需一定的审核周期，请预留充足时间进行操作。因未及时办理CA证书或绑定失败而导致无法正常投标的，后果由投标人自行承担。

（5） 投标人应在电子投标登记时，上传相应的《投标报名登记表》-格式详见附件九和《投标保证金相关凭证》，招标联系人会根据核实报名及投标保证金到位情况授权投标人相应的投标权限，投标人方可进行投标。

（6） 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

以上注意事项中任意一项没有完成，导致对应投标文件没有参与开标或被视为无效投标，后果由投标人自行承担。

	9
	开标、评标
	开标、评标时间：2026年09月22日（周二  09时00分）
开标、评标地点：厦门金龙联合汽车工业有限公司招标采购中心评标室
注意事项：
（1） 开标方式为电子在线开标大厅方式，若无特别要求，投标人无须到现场开标；在线开标大厅将向投标人展示开标的全过程。
（2） 投标人根据公告的开标时间，须提前在招标项目开标时登录金龙汽车集团阳光采购平台https://ygcg.xmklm.com.cn/login.html上的“投标报价”模块，找到本项目（标段）的投标的电子在线开标大厅进行签到。电子在线开标大厅将由招标组织人在开标时间前30分钟开启，投标方须及时签到。未及时签到的，开标大厅将无法提取相应投标方的投标文件，也无法进行投标文件的解密。

（3） 开标解密时长预设为30分钟。签到后的投标人须按提示使用生成投标文件的CA数字证书和投标报名时预设的解密密码进行投标文件的解密。
（4） 在开标发起后投标人需及时操作并预留足够的时间进行签到和投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

	10
	招标项目联系人及联系方式
	项目联系人姓名：陈霖辉    电话：13599501470
招标中心联系人：蔡志雄    电话：0592-6371132
联系地址：福建省厦门市集美区金龙路9号

	11
	投标供应商应具备的基本条件
	本次招标不接受联合体投标
投标供应商应具备以下基本条件：

★(一)具有独立承担民事责任的能力；

★(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

★(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

★(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

★(五)参加投标前三年内,在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；
★(六)投标方具有新能源车驱动电机、发电机、电机控制器维修能力的企业，并承诺服务团队核心成员具有汽车品牌维修服务经验，能履行招标书的各项规定；
★(七) 投标方服务团队架构及人员配置应满足团队最低专职人员不少于5人；其中核心团队人员（项目负责人、专业技术骨干及以上人员）不少于1人，应为投标方单位在职人员，且为未来实际服务团队人员。

	12
	投标保证金
	投标人公司需在截标日之前将投标保证金人民币壹拾万元（大写），以如下方式支付：

(电汇方式：转账到招标方以下账户，转账时请注明“公司名称+项目名称+保证金+金额”字样；银行回单须字迹和盖章清晰易于辨识。
投标保证金缴纳：

1.指定银行：中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行 

2.户    名：厦门金龙联合汽车工业有限公司

3.账    号：4100 0229 0902 4208 259

4.到账时间：招标截标日前。

无提供投标保证金相关凭证和《投标报名登记表》（详见标书附件九）的供应商无法完成电子投标登记，无法被招标联系人授权允许投标，后果由投标人自行负责。


投标须知
	项号
	主题
	说明

	1
	招标人
	厦门金龙联合汽车工业有限公司

	2
	招标执行单位
	招标中心

	3
	招标项目
	金龙新能源二电系统再制造服务

	4
	招标期限（覆盖期）
	2026年度-2028年度（自合同签订之日起2年）

	5
	评审方法
	(综合评审法：在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分前三名的投标人作为候选人，项目负责人向公司提报评标结果以及应用方案，经审批后确定中标人。只有资格性检查和符合性检查合格的投标文件才能进入综合评分，具体评分细则详见招标采购综合评分表。参与投标供应商应就具体评分细则所需的证明材料随投标文件一并在相应的电子交易平台提交，相应项目提交不全或缺漏将直接影响评分，请投标供应商特别注意。
招标文件中有明确要求或者特殊符号“*、★、▲、◆、●”等标注的为实质性要求和条件，为否决投标的条件，在开标后不允许澄清和后补。

招标中标方为经招标方公司审批后确定中标人，原则上确定排名第一的中标候选人为中标人。若为综合评审法评审的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，按投标方注册资本由高到低顺序排列。

	6
	投标有效期
	90天（日历天数），从投标文件提交截止日起计算。

	7
	招标文件领取
	(公开招标-登录金龙汽车集团采购数字化管理平台相应商机库下载或联系招标项目联系人获取
（意向投标方登陆金龙汽车集团采购数字化平台门户网站：https://ygcg.xmklm.com.cn的“供应商注册”入口完成注册，并以供应商身份登录，在右侧快捷菜单“我的应用”→【电子采购】-【供应商自助】-【商机管理】-【商机库】-【公开】中选择相应项目“投标”→“下载”标书及相关附件。详见《金龙汽车集团采购数字化管理平台项目-系统操作手册（供应商）》第2.1章商机库）

	8
	招标文件的澄清
	投标人对招标文件如有疑问，请在投标截止日前三天提出，招标人将在投标截止日前二天回复。对于重复问题或超过期限时间提出的疑问，招标人将不保证提供回复说明。

	9
	招标文件变更
	招标文件变更内容如果有影响投标文件编制的（如影响投标人价格核算的），招标人将会在投标截止日期前七天通过标书补遗的信息形式通知投标人；其他不影响投标文件编制的，招标人将在投标截止日期前三天通过标书补遗的信息形式通知投标人。招标人不保证提供对投标人个别通知的服务。若通知变更通知时间距投标截止期不足时，相应调整截标和开标时间，并发布书面形式或公告通知相应投标人。
投标截止日期之前发布的招标补充文件均为招标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。当文件间的内容有矛盾时除非另有申明，以日期在后的文件为准。

	10
	投标文件组成（请认真阅读）
	一、第一部分-资格性符合性评审
(1) ★形式文件【按要求将该文件各项加盖公司章（实体章，不要电子章加密）后扫描上传至对应交易平台投标页面的响应项附件处】
1、 投标函（附件一）；
2、 法定代表人授权委托书（附件二）；
3、 投标保证金汇款凭证扫描件；
4、 廉洁承诺书（附件六）；
5、 投标资格声明函（附件七）；
6、 公司资料简介；
7、 最新的营业执照；
8、 开票资料（包含但不限于公司名称、账号、开户行行号、开户行名称、纳税人识别号、公司地址、联系人、联系电话等信息）；

9、 投标供应商情况表（详见附件三）；
(2) ★资质文件【按要求将该文件各项汇总为一个文档，加盖公司章（实体章，不要电子章加密）后扫描上传至对应交易平台投标页面的“资格文件”的附件处】
10、 技术（服务）响应文件（需提供技术（服务）要求、技术（服务）方案、图纸参数等加盖公章确认无偏移或相应的盖章偏移表-详见附件五相关要求）；
11、 质量、交期、售后保证承诺（详见附件五相关要求及采购合同及其附件中相关质量/交付/售后条款, 加盖公章确认无偏移或相应的盖章偏移表）
12、 拟定的采购合同及其附件（详见附件十）：
【采购主合同及相关附件技术&品质&交期&售后&服务协议、安全&环保等相关协议-投标人需签字、加盖公章及相应骑缝章（其余可空白）】
二、第二部分-价格评审
★价格报价文件（详见附件四）
【按要求将该文件上传至对应交易平台“价格文件”的附件处并使用CA盖章（电子章及加密）-综合评审法法】
采购报价一览表
三、第三部分-综合评审相关资料
综合评标资料评审（详细评审）：（详见附件八）
【按评审方向-规模S方向的评审文件上传至对应交易平台投标页面的“商务文件”，并使用CA盖章（电子章及加密）；评审方向-能力A方向的评审文件上传至对应交易平台投标页面的“技术文件”的附件处；以上附件分别并使用对应的CA盖章（电子章及加密）】
按要求提供招标采购综合评分表（附件八）表一 供应商规模S分项评审项目、表二 供应商能力A分项评审项目
★ 以上文件均按要求加盖实体章扫描或CA电子签章加密。
★ 投标文件须按电子交易平台的投标资料上传的要求上传至相应附件位置。
★ 所提供的文件内容要求清晰可辨，否则评审小组有权按未响应处理。

★ 投标人未按招标人要求提供或者遗漏投标文件的，招标人有权做无效标处理。

	11
	付款方式
	(服务采购：根据签订的合同中约定的付款方式支付（详见附件十 合同条款第三点-维修费用及结算方式）

	12
	投标须知
	一、投标人应认真审阅招标文件所有内容，如果投标文件不能响应招标文件的要求将被作为无效投标。
二、本次招标不接受联合体投标。
三、投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1） 超过截止日期前未交保证金或其他等效保证的；
（2） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的/加密的；
（3） 超过截止日期送达/上传的投标文件；

（4） 不具备招标文件中规定资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6） 投标文件需要加盖法人公章而未加盖投标法人公章的；

（7） 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

四、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予流标： 

（1） 至投标截止时间止，投标供应商不足三家的； 
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3） 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的； 
（4） 因重大变故，采购任务取消的,招标单位对重大变故的定性保留最终解释权。

五、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1） 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2） 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3） 中标人不与采购人签订合同的；
（4） 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；
（5） 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6） 被查实存在影响中标结果的违法行为，如围标串标行为：有《招标投标实施条例办法》中的第三十九条，第四十条、第四十一条情形者视为相互串通投标。

（7） 其他严重扰乱招投标程序的。

六、其他

（1） 若中标的投标人需经过供应商能力认证或产品&服务试用，如未通过能力认证或产品&服务试用期，应排除其中标/中选人资格，由后一名候选人替补或者重新招标。
（2） 采购承办部门根据评标报告向招标方公司提报评标结果以及应用方案，经需求公司审批后确定中标人。定标的最终解释权和自主决定权为招标方公司。
（3） 如有必要招标方可决定到中标候选人处对招标文件要求进行实地评审和确认，投标方应予以配合，对存在投标方实际情况与投标文件不一致的，招标方有权中止招标程序及中标人相应合同，启用备选中标人执行或重新招标。
（4） 中标供应商未经招标方同意且有如下行为之一的，将被列入不良行为记录名单，没收投标保证金，未经审批在一至三年内禁止参加我司采购活动：

(1) 中标供应商未按照招标文件、中标文件确定的事项签订采购合同；

(2) 与我司另行订立背离合同实质性内容的协议的 ；

(3) 中标后无正当理由不与我司签订合同的，拒绝履行合同的； 

(4) 提供虚假材料谋取中标、成交的；

(5) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(6) 与采购方、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(7) 向采购方、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。


附件格式
附件一 投标函
厦门金龙联合汽车工业有限公司：

1. 根据已收到的 CRFQ202608057号招标文件，我单位(公司)在研究后，愿按招标文件的要求争取本次招标标的。

2. 我单位(公司)保证所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我单位(公司)同意参与此次投标活动无效，并愿意承担由此而产生的一切后果。

3. 我单位(公司)保证提交的投标文件符合国家及招标人有关规定，并符合行业标准、规范、规程、定额及相关法律、法规的要求，并能通过有关主管部门、招标人的审查。

4. 我单位(公司)保证所提交的投标文件内容全部属实，并保证我单位(公司)如果中标，将依照招标文件以及我单位(公司)投标文件内容，与招标人签订合同并按要求履约。

5. 我单位(公司)理解，最低投标报价不能作为中标的唯一条件或保证。
6. 我单位(公司)同意招标文件、中标通知书和我单位(公司)的投标文件将构成合同的构成要件。我单位(公司)已充分知悉并接受采购合同及相关质保协议、售后协议的全部内容，并承诺中标后按贵司要求签订上述协议，受其约束。否则，贵司有权没收投标保证金。
7. 我单位(公司)愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
8. 我单位(公司)同意按招标文件规定交纳投标保证金。
9. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
联系人：                           地  址：______________________________
    电  话：                           邮  箱：______________________________
开户行：                           行  号：______________________________
账  号：______________________________________________
投标人公司盖章：_____________________
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_____________________
附件二 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明： 我              (授权人)系                        (投标公司)的法定代表人，现授权委托            (投标人姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加厦门金龙联合汽车工业有限公司的编号为CRFQ202608057 的招标活动。代理人在制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理相关的一切事务，我均予以承认。

代理人在本法定代理人授权委托书有效范围内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

[image: image1.png]
投标人公司盖章： _________________________
法定代表人 (签字或盖章)：______________________

授权委托人(签字或盖章)：______________________
附件三 投标供应商情况表
一、 基本信息

	厂商                        名称
	中文
	　
	企业性质
	□国有
□合资
□独资
□私营
□跨国集团
□上市公司
	主管部门
	　

	
	英文
	　
	
	
	
	

	
	曾用名
	　
	
	
	
	

	公司负责人
	　
	联络部门/人员
	部门/职务
	　

	公司地址
	　
	
	手机
	　

	公司电话
	　
	
	E-mail
	　

	公司传真
	　
	公司网址
	　


二、资本现况
	资 本
	期间
	目前            2026年                  (万RMB)
	去年            2025年                  (万RMB)
	创立时
****年                  (万RMB)
	土地厂房
	土地面积
	建筑面积
	所有权

	
	注册资本
	
	
	
	
	　
	　
	□自有
□租赁

	
	投资总额
	
	
	
	
	
	
	

	
	变动原因
	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	变动方式
	　
	　
	　
	
	
	
	

	股 东 持 股 状 况
	主要股东名称
	国别
	股份%
	主要管理者
	职务
	姓名
	担任本职务时间

	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	其他股东
	　
	　
	
	　
	　
	　

	
	合计
	　
	
	　
	　
	　


三、经营状况
	营 业 状 况
	商品&服务名称
	年产能&营业额
	2023年度
	2024年度
	2025年度

	
	
	
	营业额                            （万元）
	占总营业额比率%
	营业额                            （万元）
	占总营业额比率%
	营业额                          （万元）
	占总营业额比率%

	
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	总计
	
	100%
	　
	100%
	　
	100%

	
	近三年投标人名下诉讼仲裁纠纷（标的额50万元以上）和行政处罚情况说明
	

	公司人员状况          
	 总人数：     人    其中直接人员：         人     间接管理人员：         人

	
	按部门分工划分其中
研发人员：    人        生产人员：     人

品管人员：    人        售后人员：     人
销售人员：    人


四、生产设备及检测设备状况
	生产设备或主要人员情况
	数量
	试验/检测设备
或服务人员情况
	数量

	1
	
	
	1
	
	

	2
	
	
	2
	
	

	3
	
	
	3
	
	

	4
	
	
	4
	
	

	5
	
	
	5
	
	

	…
	
	
	…
	
	

	其  他
	本表另附下列附件，请一并提供

1、组织架构编制表（简易）
2、绘制贵公司简易地理位置图


投标人公司盖章：________________________

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_______________________
附件四 报价一览表
	报价相关背景信息：
新能源车辆电机型号清单：

电机类型
车型
电机型号

额定扭矩（Nm）

峰值扭矩（Nm）

物料号

混动电机总成
XMQ6850G混合动力公交客车,全承载,两级踏步
TZ365XS-150

TZ365XS-060

350+850
600+1500
221200154
6106G混合动力公交客车,全承载,二级踏步
TZ365XSKL200

TZ365XS-060

350+1100
600+2000
221200289
6106G混合动力公交客车,全承载,二级踏步
TZ365XSKL200

TZ365XS-060

350+1100
600+2000
221200369
6106G混合动力公交客车,全承载,二级踏步
KLSTMAJ135

KLSTMAJ140

500+1400
1000+2800
221200082
6106G混合动力公交客车,全承载,二级踏步
KLSTMAJ135

KLSTMAJ140

500+1400
1000+2800
221200122
纯电电机总成
XMQ6601G纯电动公交车,全承载,一级踏步
TZ210XSKL040
160
320
221200392
XMQ6601CGBEVL纯电动公交车,一级踏步
TZ220XSKL360
360
720
221200659
6650G纯电动公交,全承载,两级踏步
TZ290XSKL080
400
800
221200321
6650G纯电动公交,全承载,两级踏步
TZ290XSKL080
400
900
221200284
6650G纯电动公交,全承载,两级踏步
TZ290XSKL080
400
900
221200298
6650G纯电动公交,全承载,两级踏步
TZ290XSKL100
510
1000
221200354
6650G纯电动公交,全承载,两级踏步
TZ290XSKL100
510
1000
221200423
XMQ6650AGBEVL06纯电动公交车\二级踏步
TZ260XS-M080-01
382
1100
221200507
XMQ6601WGBEVL纯电动公交车\二级踏步
TZ290XSKL120
510
1200
221200619
XMQ6716AYBEVL01纯电动前置公路客车,半承载/
TZ290XSKL120
510
1200
221200646
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
TZ400XSKL170
636.7
1400
221200309
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
TZ400XSKL170
636.7
1400
221200319
XMQ1250FCEV01氢燃料卡车底盘,非承载/
TZ390XS-M150-01
800
1600
221200566
XMQ6850AGBEVL19纯电动公交车\二级踏步
TZ370XSKLJ210
850
1700
221200528
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
TZ370XSKLJ210
850
1700
221200364
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
TZ370XSKLJ210
850
1700
221200395
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
TZ365XSKL210
1000
1700
221200367
XMQ6802AGBEVL纯电动公交,全承载,二级踏步
KLSTMAD150
1140
1700
221200293
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
KLSTMAD150
1140
2000
221200434
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
KLSTMAD150
1140
2000
221200263
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
TZ370XSKLJ210
850
2100
221200368
6106G,全承载,二级踏步,纯电动
TZ400XSKL280
1200
2100
221200387
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
TZ400XSKL170
636.7
2150
221200335
6106G,全承载,二级踏步,纯电动
TZ400XSKL250
1000
2150
221200391
6106G,全承载,二级踏步,纯电动
TZ400XSKL250
1000
2150
221200315
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
KLSTMAD150
1140
2280
221200259
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
KLSTMAD150
1140
2280
221200275
6850AGBEVL纯电动公交客车,全承载,两级踏步
KLSTMAD150
1140
2280
221200141
XMQ6112AYFCEV02(捷冠5前造型)燃料电池客车/
TZ400XS-M220-01
1400
2400
221200661
XMQ6127AGBEVL纯电动公交,全承载,二级踏步
TZ400XSKLNEV01
1000
2500
221200238
6106G,全承载,二级踏步,纯电动
TZ400XSKL250
1000
2500
221200338
XMQ6127BY纯电动公路客车/
KLBEVTM200
1250
2500
221200247
XMQ6106AGBEVM2纯电动公交车\低入口
KLBEVTM200
1250
2500
221200551
6106G,全承载,二级踏步,纯电动
KLBEVTM200
1250
2500
221200276
6106G纯电动公交车，全承载,低入口
KLBEVTM200
1250
2500
221200433
6106G,全承载,二级踏步,纯电动
KLBEVTM200
1250
2500
221200234
6106G,全承载,二级踏步,纯电动
KLBEVTM200
1250
2500
221200233
XMQ6850AGBEVL26纯电动旅游公交\二级踏步
TZ370XSKL250
1300
2500
221200581
XMQ6112AG纯电动公交/武客合作/
TZ460XSWK261
1000
2800
221200529
6106G,全承载,二级踏步,纯电动
TZ400XSKL250
1000
2800
221200332
XMQ6127AGBEVL纯电动公交,全承载,二级踏步
TZ400XSKL280
1200
2800
221200311
6106G纯电动公交车，全承载,低入口
TZ400XSKL280
1200
2800
221200439
XMQ6112AYBEVL4纯电动公路客车/
TZ365XSKL280
1300
2800
221200465
XMQ6112AYFCEV02(捷冠5前造型)燃料电池客车/
TZ400XS-M220-01
1400
2800
221200647
XMQ6122AYBEVL纯电动公路客车(捷冠5造型)/
TZ400XSKL320
1400
2800
221200597
XMQ6105AGBEVL纯电动公交车,全承载,低地板
TZ460XSKL280
1430
2800
221200386
XMQ6106AGBEVL39(五代)纯电动\二级踏步
TZ400XSKL310
1500
2800
221200608
XMQ4250BEVL纯电动牵引车,非承载/
TZ390XS-M310-01
1500
3000
221200616
XMQ4250FCEV3燃料牵引车,非承载/
TZ390XS-M200-01
1500
3000
221200546
XMQ6127BGBEVL1纯电动公交车/
TZ370XSKL350
1800
3500
221200598
XMQ6127BGBEVL1纯电动公交车/
TZ370XSKL350
1800
3500
221200393
XMQ6180AGBEVL纯电动公交车\全承载\低地板
TZ390XS-M180-01
1800
3500
221200448
2018年-2023年出厂新能源车辆电机维修保养服务，作业范围包含（不限于）以下内容：

序号
电机类型
峰值扭矩（N.m）
主要生产商或品牌简称
目前主要扭矩（N.m）
主要作业项目
1
大混动电机总成

600~2800
主要（不限于）精进电机
混动600+2000

混动1000+2800
更换绕组、电机主轴磁钢修复，故障检测、更换轴承，轴承座、轴部修复、更换电磁离合器、更换密封圈、旋变更换、绕组浸漆、转子动平衡、电机密封测试、整机性能测试，电机内、外观清洁、喷漆、装箱等
2
小混动电机总成

450~1700
主要（不限于）精进电机
混动600+1500
3
纯电电机总成

320~1400
主要（不限于）金龙新能源电机、精进电机、大郡电机
320、720、800、900、1000、1100、1200、1400
4
纯电电机总成

1500~2400
主要（不限于）金龙新能源电机、精进电机、大郡电机
1600、1700、2000、2100、2150、2280、2400
5
纯电电机总成

2500~3500
主要（不限于）金龙新能源电机、精进电机、大郡电机
2500、2800、3000、3500
2018年-2023年出厂新能源车辆电机控制器维修保养服务，作业范围包含（不限于）以下内容：

序号
维保主体
主要生产商或品牌简称
主要作业项目
1
电机控制器
主要（不限于）金龙新能源、精进电机控制器
维修、更换IGBT功率模块、控制板、驱动板等
 注：实际保养维修作业内容包含及多于以上作业项目、内容。

	招标标段说明
标段
项目名称
项目内容
涉及车辆所在省份
涉及车辆数量
涉及电机品牌及型号
标段1
北部区域电机再制造项目
更换绕组、更换电磁离合器、电机主轴磁钢修复，故障检测、更换轴承，轴承座、轴部修复，更换密封圈、旋变更换、绕组浸漆、转子动平衡、电机密封测试、整机性能测试，电机内、外观清洁、喷漆、装箱等。
天津、河北、吉林、北京、黑龙江、辽宁、西藏、新疆、陕西、青海、甘肃、山西、内蒙古、宁夏
2198
包含不限于
金龙新能源
精进电机
大郡电机
标段2
东部区域电机再制造项目
河南、上海、安徽、山东、湖北、江苏
2618
标段3
南部区域电机再制造项目
江西、广西、湖南、贵州、云南、重庆、海南、四川、广东
2963
标段4
浙江区域电机再制造项目
浙江省
2821
标段5
福建区域电机再制造项目
福建省
2120
标段6

北部区域电机控制器再制造项目
维修、更换IGBT功率模块、控制板、驱动板等
天津、河北、吉林、北京、黑龙江、辽宁、西藏、新疆、陕西、青海、甘肃、山东、山西、内蒙古、宁夏、河南

2678
包含不限于
金龙新能源、精进电机控制器
标段7

南部区域电机控制器再制造项目

江西、湖南、四川、贵州、云南、重庆、海南、上海、安徽、湖北、江苏、浙江、广东、广西、福建
10042
注：本次招标是通过划分新能源驱动电机、发电机总成的峰值扭矩范围来确定维修价格，而驱动电机、发电机总成铭牌上只标注电机型号、额定扭矩和物料号，投标方需通过招标方提供的《新能源车辆电机型号清单》，根据电机铭牌上的相关信息来确认峰值扭矩后，进行相关标段的报价及后续的费用结算。


我公司已充分了解了以上报价相关背景信息，进行了认真的研究，报价如下：1、新能源电机维修服务（★电机维修及零部件更换后整机质保期必须满足不低于18个月）
	标段
	项目名称
	电机生产商或品牌
	电机类型
	主要扭矩
（N.m）
	维修报价A（元/台）
	权重占比K
	综合报价T（元/台）
T=∑A*K
	最高限价

（元）

	标段1
	北部区域电机再制造项目
	主要（不限于）金龙新能源电机、精进电机、大郡电机
	纯电电机系统总成
	扭矩≤1400
	
	12%
	
	5850.00

	
	
	
	
	1500≤扭矩≤2400
	
	33%
	
	6400.00

	
	
	
	
	扭矩˃2400
	
	55%
	
	6920.00

	标段2
	东部区域电机再制造项目
	
	大混动电机系统总成包含（不限于）：双电机总成、电磁离合器、旋变等
	混动600+2000及以上
	
	10%
	
	10585.00

	
	
	
	小混动电机系统总成包含（不限于）：双电机总成、电磁离合器、旋变等
	混动600+1500及以下
	
	2%
	
	10000.00

	
	
	
	纯电电机系统总成
	扭矩≤1400
	
	14%
	
	5850.00

	
	
	
	
	1500≤扭矩≤2400
	
	36%
	
	6400.00

	
	
	
	
	扭矩˃2400
	
	38%
	
	6920.00

	标段3
	南部区域电机再制造项目
	
	纯电电机系统总成
	扭矩≤1400
	
	13%
	
	5850.00

	
	
	
	
	1500≤扭矩≤2400
	
	45%
	
	6400.00

	
	
	
	
	扭矩˃2400
	
	42%
	
	6920.00

	标段4
	浙江区域电机再制造项目
	
	大混动电机系统总成包含（不限于）：双电机总成、电磁离合器、旋变等
	混动600+2000及以上
	
	21%
	
	10585.00

	
	
	
	小混动电机系统总成包含（不限于）：双电机总成、电磁离合器、旋变等
	混动600+1500及以下
	
	12%
	
	10000.00

	
	
	
	纯电电机系统总成
	扭矩≤1400
	
	17%
	
	5850.00

	
	
	
	
	1500≤扭矩≤2400
	
	25%
	
	6400.00

	
	
	
	
	扭矩˃2400
	
	25%
	
	6920.00

	标段5
	福建区域电机再制造项目
	
	纯电电机系统总成
	扭矩≤1400
	
	19%
	
	5850.00

	
	
	
	
	1500≤扭矩≤2400
	
	32%
	
	6400.00

	
	
	
	
	扭矩˃2400
	
	49%
	
	6920.00


2、电机控制器维修服务（★控制器维修及零部件更换后控制器质保期必须满足不低于18个月）
	标段
	项目名称
	电机主要生产商或品牌简称
	综合报价T（元/台）
	最高限价

	标段6
	北部区域电机控制器再制造项目
	主要（不限于）金龙新能源、精进电机控制器
	
	5500.00

	标段7
	南部区域电机控制器再制造项目
	主要（不限于）金龙新能源、精进电机控制器
	
	5500.00


	填表说明
	1. 以上所有价格均为含税价（13%税，保留小数点后2位），必须进行报价，若不报价按废标处理；各标段及分项报价不得超出对应的最高限价，否则按废标处理；
2. 该项目为总价包干。报价包含项目实施过程中所有可能发生的费用，包括但不限于完成本项目所需的材料费、人工费、机具费、仓储费、运输费（包括不限于服务过程及质保期限内的所有往返费用）、服务费、设计费、资料费、施工措施费、相关的保险&保障费用及各种不可预见费等一切费用。
3. 注意在电子招标平台上投标时必须在投标清单上填写各标的物的单价(单价在含税价格栏填写和核对)。
4. 根据各标段的综合报价T作为价格分项的评审标的，按比值法计算价格C分项综合评审分值。
5. 该项目下的物资&服务不接受任何形式的转包或联合体投标。


备注：
9. 投标人承诺不擅自更改报价单样式及结构内容，否则后果将由投标人自行承担。 
9. 要求投标人严格按照要求完成维修、安装、调试及服务； 

9. 投标人承诺重视售后服务，及时提供技术支持，承诺电机总成、电机控制器整机质保期为        个月。
9. 若项目因有效投标方不足3家而流标，投标方同意此投标报价及附件可用于招标方询比价/竞争性报价的有效报价。
投标人公司盖章：  ______________________

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_________________________
附件五 技术（服务）要求&质量、交期、售后保证承诺
1、 技术&服务要求及响应：

（一）技术要求（基本技术要求）
1、维修件满足国标GB/T18488.1-2015电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件；

2、维修件满足国标GB/T18488.2-2015电动汽车用驱动电机系统 第1部分：试验方法。
请回复_________________（回复有/无偏移）  投标人公司盖章：__________________
(是否存在技术要求偏移，加盖公章确认；若有偏移请提供相应的盖章偏移表)
（二）服务要求（基本服务要求）
1、维修过程中和维修后，确保产品外观、铭牌、型号等相关信息与产品原状态保持一致性；

2、保存维修件从接收到重新装车的过程状态记录，并保证维修过程可追溯；

3、从维修件接收到维修件重新装车使用的过程管理制度详见评审项目之服务方案。
请回复___________________（回复有/无偏移）  投标人公司盖章：__________________
(是否存在服务要求偏移，加盖公章确认；若有偏移请提供相应的盖章偏移表)
2、 质量要求及响应：

1、★维修后的总成件提供     个月（填写必须不低于18个月）的质保期，自维修件装车调试完成之日起算（如服务方寄出时间30天内未装车的，按服务方寄出之日起第31天起算）。
2、质保期内若总成件出现故障，经鉴定为非使用安装问题，服务方必须无条件提供保修服务。如出现10台以上批量修复质量问题，服务方应无条件予以返修，并承担返修费用。
请回复___________________（回复有/无偏移）  投标人公司盖章：__________________
(是否存在质量要求偏移，加盖公章确认；若有偏移请提供相应的盖章偏移表)
3、 交付要求及响应：
1、 在双方约定维修工期内交付相关修复件（以签收报修方故障件和寄出修复件时间计算维修工期：正常周转件为 2 天,应急件为 1 天内完成），返修时间按照此标准执行。服务方应在修复完成后立即寄送回报修方。

2、 一级响应的时间，全天24小时在线服务，实时响应。

3、 二级响应的时间，在收到服务需求的8小时内，若远程不能排除电机异常，则由售后经理统筹安排就近的技术人员上门服务，24小时内到现场（极偏远地区为48小时）。
请回复__________________（回复有/无偏移）  投标人公司盖章：__________________
(是否存在交付要求偏移，加盖公章确认；若有偏移请提供相应的盖章偏移表)
4、 其他相关承诺：
厦门金龙联合汽车工业有限公司：
    我司承诺投标产品的技术规范及标准严格按照贵司要求的标准执行，质量及交期保证按贵司要求执行。

(主要内容包括：1、产品技术规范及标准；2、质量保证期；3、国家权威机构检验合格证明或检验证书；4、其他有关质量技术方面的承诺；)
投标人公司盖章：_________________________
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：_________________________
附件六 廉洁承诺书
为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门金龙联合汽车工业有限公司开展投标业务活动中承诺： 
一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。
二、不向厦门金龙的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门金龙的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门金龙的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为厦门金龙的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门金龙的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门金龙的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门金龙的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。
三、不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。
四、发现厦门金龙的工作人员有受贿行为或索贿要求、徇私舞弊、滥用职权时，将予以举报并提供证据。举报电话：0592-6370516 ；举报信件：厦门金龙联合汽车工业有限公司，纪检监察室收。
五、自觉接受监督，本单位及员工若有违反本承诺书（包括但不限于本承诺书所列举禁止项目），致使厦门金龙工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 贰 万元人民币违约金；致使厦门金龙工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司 伍 万元人民币违约金。
特此承诺。
投标人公司盖章：________________________
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：________________________
附件七 投标资格声明函
致厦门金龙联合汽车工业有限公司：
    经仔细研究项目名称： 金龙新能源二电系统再制造服务 （项目编号：CRFQ202608057） 招标项目的招标文件全部内容，我司                               （投标人公司名称 ）郑重声明以下几点：
(1) 我司具有独立承担民事责任的能力；

(2) 我司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 我司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加投标前三年内,我司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；

(6) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
(7) 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(8) 在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）没有行贿犯罪行为的。

我司对所有上述资料和信息的真实性和准确性负责，评标后，如贵司审查需要，我司愿意无条件配合提供上述资料，若经审查一旦发生上述资料和信息的失实，贵司将有权宣布我司投标文件作废并没收投标保证金。
投标人公司盖章：_________________________

  法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：________________________

附件八 招标采购综合评分表
招标采购综合评分表
表一：供应商规模S分项-评分标准/评分标准

	序
	评审方向
	评审内容
	分值占比
	资料提供说明（面向供应商）

	1
	规模S
	企业注册资本（实缴资本）
	20
	提供国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）上投标企业的盖章资料或者会计师事务所出具的验资报告【包含注册资本情况和实缴资本情况】

	
	
	企业实际在职员工数
	20
	投标截止日前连续12个月社保局官方参保明细（电子官网截图带水印或社保局打印纸质清单）
【截图或纸质清单需包含：单位名称、参保人姓名、身份证号、险种、缴费月份，每页加盖投标单位公章】

	
	
	配套主机厂业绩情况
	30
	近3年（2023年度-2025年度）新能源电机、电机控制器供应/维修合作的主流商用客车车企名称及数量
应如实提供与主流商用客车车企的供应/维修电机电控业绩的证明材料

【以汇总表单说明（优先年度，其次交易金额排序）及附件的方式说明（附件形式为提供相应采购合同证明-必要时隐去敏感相关项；若无合同须提供与服务方的年度或月度结算凭证-包含但不限于合同台账及对应的结算发票或付款凭证或银行转账记录等结算凭证）】

注：主流商用客车车企名单：

可参考《客车网》相应月度产销数据分析（https://www.chinabuses.com/brand）

	
	
	
	30
	近3年（2023年度-2025年度）与实际签约的各主流商用客车车企的新能源汽车电机、电机控制器供应/维修服务业绩明细情况

投标人应如实提供供应/维修电机业绩的证明材料，我司将保留投标人提供的证明予以核查的权力，若发现填报不实，有权撤回中标资格并追究相应的违约处罚
【提供汇总表单说明（包含但不限于服务方、2023/2024/2025的年度结算供应/维修金额、涉及供应/维修的电机品牌、基本型号、供应/维修数量等）和详细证明附件资料（与服务方的月度/年度发票、结算单等复印件等）】


表二：供应商能力A审核评审项目/评分标准
	序
	评审方向
	评审内容
	分值占比
	资料提供说明（面向供应商）

	2
	能力A
	近3年（2023-2025年度）新能源电机、电机控制器供应/维修合作的主流商用客车车企数量
	10
	近3年（2023年度-2025年度）新能源电机、电机控制器供应/维修合作的主流商用客车车企名称及数量
【以汇总表单说明（优先年度，其次交易金额排序）及附件的方式说明（附件形式为提供相应采购合同证明-必要时隐去敏感相关项；若无合同须提供与服务方的年度或月度结算凭证-包含但不限于合同台账及对应的结算发票或付款凭证或银行转账记录等结算凭证）】

注：主流商用客车车企名单可参考《客车网》相应月度产销数据分析（https://www.chinabuses.com/brand）

	
	
	近3年（2023年度-2025年度）与实际签约的各主流商用客车车企的新能源汽车电机、电机控制器供应/维修服务业绩
	10
	近3年（2023年度-2025年度）与实际签约的各主流商用客车车企合作的新能源汽车电机、电机控制器供应/维修服务业绩明细情况

【提供汇总表单说明（包含但不限于服务方、2023/2024/2025的年度结算供应/维修金额、涉及供应/维修的电机品牌、基本型号、供应/维修数量等）和详细证明附件资料（与服务方的月度/年度发票、结算单等复印件等）】

投标人应如实提供供应/维修电机业绩的证明材料，我司将保留投标人提供的证明予以核查的权力，若发现填报不实，有权撤回中标资格并追究相应的违约处罚

	
	
	相关体系认证
	5
	企业具备相关体系认证证书，包含但不限于ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO045001职业健康安全管理认证等
【提供有效认证证书原件扫描件，证书须在有效期内】

	
	
	该项目拟投入的服务人员组成、分工情况、人员技能经验
	10
	拟配套投标项目所涉及的项目部组织架构及人员情况（相关管理人员、技术人员、维修人员、发运协调人员、接单人员等直接人员）

【包含但不限于项目组织架构、基本分工、人员数量、核心成员信息（包含但不限于姓名、性别、职位、相关专业、相关专业年限、职称证明、相关项目/技能经验等）情况等表单内容】
★提供拟定配套人员在中标后原则上不能更换，如需更换须经招标方同意的承诺函【格式自拟】，若不提供该项0分

	
	
	售后服务网络及配套硬件
	25
	提供拟投标标段区域范围内的售后服务地址、场地&库房、硬件配套；
【以表单方式提供拟投标标段区域、售后服务地址、场地&库房（实际作业使用面积、持有方式（自有或租赁）、配件库房现场图片）、硬件配置清单及图片（工具、设备、服务使用车辆）】

	
	
	维修周期
	20
	提供拟投标标段区域范围内的维修周期承诺；
【以表单方式提供拟投标标段区域、拟承诺的维修周期（含物流到货需求地）、储备周转配件（周转件清单及存储现场图片）】

	
	
	售后应急响应承诺

（特殊需求下）
	20
	提供拟投标标段区域范围内的售后应急响应承诺（24H/48H/72H……）及风险控制措施方案

【以表单方式提供拟投标标段区域、售后应急响应承诺时长完成应急故障维修的承诺（格式自拟）；提供具体的风险识别及临时具体应对方案】


表三：供应商价格C评审项目/评分标准
	序
	评审方向
	评审内容
	分值占比
	评审标准
	说明（面向供应商）

	3
	价格C
	提供维修服务价格
	100
	比值法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格满分
	投标报价一览表所涉及的项目报价（含税）

各分项报价保留小数点后2位有效数字


投标人公司盖章：________________________

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：____             _______

附件九 投标报名登记表

投标报名登记表

	项目编号
	CRFQ202608057

	项目名称
	金龙新能源二电系统再制造服务

	报名单位（全称）
	

	单位地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	邮 箱
	

	投标人税号
	


公司盖章：________________________
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：________________________
附件十 合同及服务协议条款
合同条款（参考文本）
新能源二电系统维修再制造合同

合同号：                     
	甲方： 厦门金龙联合汽车工业有限公司
	签订地点： 厦门市集美区

	乙方：  
	


根据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国产品质量法》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就以下产品购销事宜达成如下一致协议：
一、合同约定对象
就甲方在    年  月  日展开比价的No.             号意向订单（标段         ），乙方已取得甲方指定或提供的新能源汽车驱动电机、发电机、电机控制器的维修资格，并保证维修后的总成件性能符合产品技术参数，并满足甲方对车辆运行需求，现就新能源再制造项目中双方签订正式合同如下。
二、物品名称、单价及备注
	标段
	项目名称
	电机主要生产商或品牌简称
	电机类型
	目前主要峰值扭矩（N.m）
	维修报价（元）

	标段一
	北部区域电机再制造项目
	主要（不限于）精进电机、金龙新能源电机、大郡电机
	纯电电机系统总成
	扭矩≤1400
	

	
	
	
	
	1500≤扭矩≤2400
	

	
	
	
	
	扭矩˃2400
	

	标段二
	东部区域电机再制造项目
	
	大混动电机系统总成包含（不限于）：双电机总成、电磁离合器、旋变等
	混动600+2000及以上
	

	
	
	
	小混动电机系统总成包含（不限于）：双电机总成、电磁离合器、旋变等
	混动600+1500及以下
	

	
	
	
	纯电电机系统总成
	扭矩≤1400
	

	
	
	
	
	1500≤扭矩≤2400
	

	
	
	
	
	扭矩˃2400
	

	标段三
	南部区域电机再制造项目
	
	纯电电机系统总成
	扭矩≤1400
	

	
	
	
	
	1500≤扭矩≤2400
	

	
	
	
	
	扭矩˃2400
	

	标段四
	浙江区域电机再制造项目
	
	大混动电机系统总成包含（不限于）：双电机总成、电磁离合器、旋变等
	混动600+2000及以上
	

	
	
	
	小混动电机系统总成包含（不限于）：双电机总成、电磁离合器、旋变等
	混动600+1500及以下
	

	
	
	
	纯电电机系统总成
	扭矩≤1400
	

	
	
	
	
	1500≤扭矩≤2400
	

	
	
	
	
	扭矩˃2400
	

	标段五
	福建区域电机再制造项目
	
	纯电电机系统总成
	扭矩≤1400
	

	
	
	
	
	1500≤扭矩≤2400
	

	
	
	
	
	扭矩˃2400
	


	标段
	项目名称
	电机主要生产商或品牌简称
	维修报价（元）

	标段六
	北部区域电机控制器再制造项目
	主要（不限于）金龙新能源、精进电机控制器
	

	标段七
	南部区域电机控制器再制造项目
	
	


三、维修费用及结算方式
1.甲乙双方维修费用标准及有效期应以书面形式确认并作为本合同附件，标准更改须经双方书面一致同意。新增产品维修定价要参照类似产品(品牌、结构、规格参数等)维修费,具体由双方协商并以书面形式确定；
2.发生维修业务时，乙方须根据甲方《金龙客车维修站管理手册》要求在甲方DMS系统报单，维修费用根据甲方系统单据按月对账结算；乙方向甲方申请DMS系统账号，甲方将账号密码以邮件或其他形式通知乙方，乙方须自行更改维护账号密码、妥善管理使用，除非双方另有书面确认，否则以该账号名义在甲方系统内所实施的所有操作行为均视为乙方自主发起及确认，在该系统内通知到乙方的信息均视为已告知和送达完毕。
3.甲方按维修站相关协议与乙方结算费用：
甲乙双方每月25号之前对账，对账完成后乙方在次月5号之前将符合甲方要求的增值税专用发票邮寄至甲方指定的财务人员处，甲方收到票据审核无误后，30个工作日之内结算费用（如遇节假日相关对账、结算日期顺延）。
4.乙方给予甲方的维修费用标准不得高于国内同期同行业类似产品和维修服务的价格，如有优惠政策和价格空间还应主动通知甲方降低费用标准，否则一经甲方发现有权要求乙方立即配合降价处理和重新定价，乙方无充分证据证明的应积极配合。以利于甲方的市场服务和甲、乙双方的长期合作。
四、甲方权利和义务
1.按合同要求和系统审批结果按时支付相关维修费用；
2.按乙方提供地址交付需要维修的零部件，并提供相关对接人；
3.为乙方提供再制造维修相关的技术资料；
4.及时与乙方确认维修方案。
五、乙方权利和义务
1.按甲方技术要求，在双方约定维修工期内交付相关修复件（以签收甲方故障件和寄出修复件时间计算维修工期：正常周转件为      天,应急件为      天内完成）；
2.维修相关的常规配件和辅材由乙方提供，非标件由甲方提供，乙方从甲方购买；
3.乙方必须如实填写《总成维修方案》(一件一单)。如经甲方或乙方确认无修复价值的总成件，应归还甲方；
4.乙方为维修后的总成件提供      个月的质保期，自甲方配件装车调试完成之日起算（如乙方寄出时间30天内未装车的，按乙方寄出之日起第31天起算）。质保期内总成件出现故障，经鉴定为非使用安装问题，乙方必须无条件提供保修服务。如出现10台以上批量修复质量问题，乙方应无条件予以返修，并承担返修费用，且甲方有权利扣除5%的维修款，返修两次以上甲方有权扣除全部维修款并取消委托，乙方还应立即负责归还总成件至甲方指定地点；
5.乙方必须保管好甲方提供的技术文件，保证甲方技术文件资料不外泄，否则甲方有权利追究相关法律责任，文件保密期为甲、乙双方合作终止后十年；
6.乙方负责承担甲方指定故障件发运到乙方及修复件发运至甲方指定地点的打包包装、发运等费用；

7.乙方承诺履行投标文件向甲方承诺的所有事项及条款。
六、责任明确
1. 未经甲方书面同意，不得出入甲方任何其他区域，不得干扰甲方的生产和办公。
2.乙方对所提供产品实行三包服务，质保期限为      个月，从车辆安装调试结束之日起开始计算，若在质保期限内出现质量问题，乙方免费进行维修或更换。
3. 如因乙方资质、包装、运输等原因导致的任何一方受到行政处罚、遭受经济损失等，该处罚及损失均由乙方承担，且乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失。
4.乙方人员在甲方工厂活动的任何风险及因此产生的任何费用均由乙方自行全部承担。
5.乙方人员在收集、整理、包装、清洁、运输过程中给甲乙双方人员、设备、建筑物、车辆等造成损失的均由乙方承担全部责任，甲方扣除乙方的部分或全部的履约保证金。
6.乙方必须将所回收的物品运至合法合规的地点存放，并通过合法手段进行处理。
7.乙方必须遵守途中及运往地相关的法规，并承诺在运输及处置过程中不会污染环境。

七、违约合同终止
合同实施或签订过程中一方有腐败或欺诈行为的，另一方有权解除本合同且不承担任何违约责任。
（1）“腐败行为”指提供、给予、接收或索取任何有价值的物品来影响卖方在合同实施过程中的行为；
（2）“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或期满事实，损害卖方利益的行为。
八、不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后5 日内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
九、违约责任
1、任何一方违反本合同约定，均视为违约，应按合同标的额10%向守约方支付违约金，并赔偿守约方由此造成的损失。
2、乙方应按合同约定如期提货、支付货款，否则按合同标的额日万分之五支付违约金，逾期超过30天仍未支付的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方由此造成的损失，并支付合同标的额10%的违约金。
3、按合同规定应偿付的违约金、赔偿金及各种经济损失，应在明确责任后10个工作日内付清。
十、其他
1、合同执行过程中双方签署的文件均作为本合同附件，与合同正文具有相同的法律效力。双方对本合同条款的所有修正、补充和修改应经双方协商后以书面形式附于主合同后，作为合同附件，与主合同具有相同的法律效力。

2本合同一式二份，甲乙双方各持一份（每份双方应加盖骑缝章），具有同等法律效力。本合同自双方盖章签字之日起生效。  
3、 所有由合同履行引起的或与合同有关的争议，双方应友好协商解决，协商不成，向甲方所在地法院诉讼解决。

	
	甲方
	乙方

	单位名称
	厦门金龙联合汽车工业有限公司
	

	授权代表
	
	

	日    期
	年    月    日
	年    月    日

	单位地址
	厦门市集美区金龙路9号
	

	邮    编
	361026
	

	电    话
	0592-6370000
	

	传    真
	
	

	开户银行
	中国工商银行厦门湖里支行
	

	银行帐号
	4100022909024208259
	














（附授权代理人身份证复印件）
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